**附件一**

**深圳市宝建投智能科技有限公司流量计等设备备件采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 流量计（备件） | 测程距离：0.1-60米；测量范围：0.1-25m/s；分 辨 率：0.1mm/s；测量精度：≤2%；启动时间： 2秒；数据更新周期： 1秒；发射频率：24GHz (K波段)；发射功率：26dBm；通讯接口：RS-232/RS-485；波 特 率：9600（默认）；供电电源：12V；整机功耗：1.75W；工作温度：-35℃—70℃；存储温度：-40℃—85℃；外壳材料：金属合成材料；防护等级：IP68 | ZZFM8600/H1688 V20 | 台 | 1 |
| 2 | 液位计（备件） | 量程：0-10m；测量精度：量程的0.2%；信号输出类型：RS485；供电：12V；传输距离：>1200M；工作温度：-10℃—70℃；存储温度：-30℃—80℃；防护等级:IP68 | ZZFM8800 | 台 | 1 |
| 3 | 雨量计（备件） | 供电电压：9V-35V；额定功率：小于0.3W；感雨直径：7cm；最大瞬时雨量：0.4mm/s；输出接口：继电器/UART | RS-100H | 台 | 1 |