附件1：水质监测站机柜除锈喷漆服务的回函
	序号
	服务内容
	服务产品和内容
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	机柜除锈喷漆服务 
	前期准备：清理机柜表面浮尘杂物，对柜内仪表、线路、接口做遮蔽防护，避免粉尘、油漆污染设备。
除锈处理：使用打磨工具清除柜体锈蚀区域浮锈、锈皮及老化涂层，打磨至基材干净，清理粉尘。
防腐涂装：锈蚀位置喷涂金属防腐底漆，干透后喷涂金属面漆，保证漆膜完整均匀，全覆盖锈蚀区域。
完工清理：拆除防护遮蔽，清理现场废料粉尘；检查漆面，无流挂、漏喷，确认柜内设备正常。
成品保护：漆面养护，防止磕碰损伤涂层，复核机柜整体状况。 
	17项
	
	
	老虎坑LH-01监测站、沙松路暗涵监测站、新桥河XQ-01监测站、蚝业路北段支渠监测站、簕竹角路暗涵监测站、Y38排口、石岩段监测站、沙井补水监测站、福永补水监测站、松岗补水监测站、松福大道监测站、河堤路监测站、凤凰西区监测站、西行总口监测站、立新引水监测站、福永海鲜市场控制站（2个）、沙福河观测站

	合计（含税      %）
	
	

	备注：
1.“报价方式”以一次报清，所有产品及服务应满足需求书要求及供应商承诺，完成本项目所需的所有费用必须包含在报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。
[bookmark: _GoBack]2.供应商的报价精确至元。
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